0 5 10 15 20 25 0

0.05

0.1 δControlled gaps (m)

VDE-LMNE-ctLQGz-MPC g1 g2 g3 g4 g5 g6

0 5 10 15 20 25

-5000

0

5000

10000 δCurrents (A)

ICS1 ICS2U ICS2L ICS3U ICS3L IPF1 IPF2 IPF3 IPF4 IPF5 IPF6 IVS3⋅10^{-1} IVS1

0 5 10 15 20 25

-400

-200 0 200 400 600 δVoltages (V)

VCS1 VCS2U VCS2L VCS3U VCS3L VPF1 VPF2 VPF3 VPF4 VPF5 VPF6 VS3 VS1⋅10^{-1}

0 5 10 15 20 25 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 δzp (m), v p (m/s), δIp (A) t(s) z_p⋅10

v_p

I_p⋅10^{-5}